**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-2)**

**Achiziția de ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI LABORATOR DE PROTOTIPARE**

**(poziția 14 din planul de achiziții nr. 3795/06.02.2023)**

**Proiect**: ROSE AG348/SGU/SS/III „Susținerea tinerilor ingineri-manageri! STIM@DIMA!”

**Beneficiar:** Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

**Ofertant:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| 1 | Masina electronica de cusut liniar | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Masina de cusut si surfilat 2 ac si 4 fire | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Masina de cusut universală pentru cusataura ascunsa/stafir pentru materiale ușoare și medii | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Masa de calcat cu absortie si suflanta, pliabila | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Masina de cusut electromecanica | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Masa de spanuit cu blat din MDF | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Mașină de cusut zig-zag | 1 |  |  |  |  |
|  | ***TOTAL*** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului / Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | Masina electronica de cusut liniar | 2 buc. |  |
| 2 | Masina de cusut si surfilat 2 ac si 4 fire | 1 buc. |  |
| 3 | Masina de cusut universală pentru cusataura ascunsa/stafir pentru materiale ușoare și medii | 1 buc. |  |
| 4 | Masa de calcat cu absortie si suflanta, pliabila | 1 buc. |  |
| 5 | Masina de cusut electromecanica | 5 buc. |  |
| 6 | Masa de spanuit cu blat din MDF | 1 buc. |  |
| 7 | Mașină de cusut zig-zag | 1 buc. |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 12 luni de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

*- Toate produsele trebuie să fie noi, neutilizate.*

*- Echipamentul trebuie să utilizeze 220 - 240V AC (50 / 60Hz), alimentarea cu energie electrică și prizele din România, cu excepția cazului în care se prevede altfel.*

*- Specificațiile tehnice enumerate mai jos sunt considerate ca fiind minimul necesar pentru oferta ce urmează să fie evaluată ca fiind conformă. Nerespectarea acestor cerințe minime poate duce la respingerea ofertei ca fiind punct din punct de vedere tehnic neconformă. Cu toate acestea, niciun beneficiu nu va fi acordat produselor care depășesc cerințele minime.*

*- Specificațiile tehnice solicitate care indică o anumită origine, sursă, producție, procese speciale, o marcă, un brevet de invenție sau a unei licențe de fabricație sunt doar pentru identificarea ușoară a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumite produse. Aceste specificații vor fi considerate ca fiind cu mențiunea "sau echivalent".*

**1. Masina electronica de cusut liniar**

| **Nr. crt.** | **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| --- | --- | --- |
| **1** | *Denumire produs: Masina electronica de cusut liniar* | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală:* masina electronica de cusut liniar | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*- cusatura rigida tip 301- pentru materiale subtiri si medii- tija de ac uscata din PTFE- sistem de ungere inchis cu senzor de nivel pe rezervor- actionare cu motor direct drive- panou de comanda electronic- racire moderna pentru motoare- mod de lucru silention si cu vibratii minime- port USB- lumina de lucru cu 3 nivele de intensitate- sistem de ac 135x5 | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*- lungimea pasului maxim 5 mm- viteza maxima cca. 5000 împ./min.- taiere de fir scurta la 5 mm- inaltimea de ridicarea a piciorusului presor automat: 9 mm- inaltimea de ridicarea a piciorusului presor de la ghenunchiera: 13 mm- posibilitate de programare forme poligonale sau lungimi de coasere- dimensiune masa de lucru minim: 105x50 cm- tensiune alimentare echipamente: 220Vca / 50 Hz- regim de funcționare: interior, minim 8 ore / zi | *Parametrii de funcţionare ai produsului ofertat* |
| Garanție: minim 12 luni. |  |
| Echipamentul va fi însoțit de documentația tehnică și de utilizare în limba română sau engleză. |  |

**2. Masina de cusut si surfilat 2 ac si 4 fire**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **2** | *Denumire produs: Masina de cusut si surfilat 2 ac si 4 fire* | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală:* Masina de cusut si surfilat 2 ac si 4 fire | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*- pentru materiale subtiri medii- transport diferential- motor direct drive- ungere automata- sistem de ac B-27- cap asezat la nivelul blatului- lampa de lucru cu led pentru lumina locala | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*- viteza maxima: cca. 7000 împ./min.- latimea de surfilat: 4 mm- distanta intre ace: 2 mm- pas maxim reglabil pana la 4 mm- inaltimea de ridicare a piciorusului presor 6 mm- tensiune alimentare echipamente: 220Vca / 50 Hz- regim de funcționare: interior, minim 8 ore / zi | *Parametrii de funcţionare ai produsului ofertat* |
| Garanție: minim 12 luni. |  |
|  | Echipamentul va fi însoțit de documentația tehnică și de utilizare în limba română sau engleză. |  |

**3. Masina de cusut universală pentru cusataura ascunsa/stafir pentru materiale ușoare și medii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **3** | *Denumire produs: Masina de cusut universală pentru cusataura ascunsa/stafir pentru materiale ușoare și medii* | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală:* Masina de cusut universală pentru cusataura ascunsa/stafir | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*- pentru coasererea manecile bluzelor, puloverelor sau a jachetelor ii- servo motor AC- acuratețe cusatura- sistem de ac 2140 TP- corp compact, fara vibratii- fara pozitionare ac si taiere ata automate | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*- viteza maxima cca. 2500 rot/min- interval taiere: 1:1 / 1:2- tensiune alimentare echipamente: 220Vca / 50 Hz- regim de funcționare: interior, minim 8 ore / zi | *Parametrii de funcţionare ai produsului ofertat* |
| Garanție: minim 12 luni. |  |
|  | Echipamentul va fi însoțit de documentația tehnică și de utilizare în limba română sau engleză. |  |

**4. Masa de calcat cu absortie si suflanta, pliabila**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **4** | *Denumire produs: Masa de calcat cu absortie si suflanta, pliabila* | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală:* Masa de calcat cu absortie si suflanta | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*- brat si maneca F- generator de abur inox- fier de calcat si talpa de aluminiu- masa pliabila | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*- suprafata de lucru cca. 110 x 38 mm- inaltime reglabila intre 85-97 cm- rezistenta de incalzire min. 800W- putere de absortie min. 40W- tensiune alimentare echipamente: 220Vca / 50 Hz- regim de funcționare: interior, minim 8 ore / zi | *Parametrii de funcţionare ai produsului ofertat* |
| Garanție: minim 12 luni. |  |
|  | Echipamentul va fi însoțit de documentația tehnică și de utilizare în limba română sau engleză. |  |

**5. Masina de cusut electromecanica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **5** | *Denumire produs: Masina de cusut electromecanica* | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală:* Masina de cusut electromecanica | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*- minim 200 modele de coasere- minim 8 tipuri de butoniere- font pentru litere- intarire automata- buton pentru stergere model- buton pentru memorare model- buton pentru coasere in oglinda- buton pentru repetare model- buton pentru ''incepere coasere lenta''- buton coasere pas cu pas- buton pentru infilarea atei automat- presiunea piciorusului reglabila- brat pentru cusaturi tubulare- taietor de fir- graifer oscilant- lampa cu LED- buton oprit-pornit- include echipare minimă: piciorus standard, piciorus surfila, piciorus fermoar, piciorus pentru cusut ascuns, piciorus pentru cusaturi decorative, piciorus butoniera, 4 mosorele, set ace, despicator de cusatura, set surubelnite | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*- lungimea pasului maxim 5 mm- latimea pasului 7 mm- viteza maxima 750 imp/min , controlata electronic- masa extinsa 50x 38 cm- tensiune alimentare echipamente: 220Vca / 50 Hz- regim de funcționare: interior, minim 8 ore / zi | *Parametrii de funcţionare ai produsului ofertat* |
| Garanție: minim 12 luni. |  |
|  | Echipamentul va fi însoțit de documentația tehnică și de utilizare în limba română sau engleză. |  |

**6. Masa de spanuit cu blat din MDF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **6** | *Denumire produs: Masa de spanuit cu blat din MDF* | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală:* Masa de spanuit | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*- blat din MDF- suport inferior pentru role- taietor de cap de span manual- dispozitiv de retinere a capatului de span- dipozitiv de alimentare pentru rola de material | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*- dimenisune (L x l): 2,8 m x 1,83 m - putere motor 160W- viteza de rotatie a discului de taiere cca. 12000 rotatii/minut- tensiune alimentare echipamente: 220Vca / 50 Hz- regim de funcționare: interior, minim 8 ore / zi | *Parametrii de funcţionare ai produsului ofertat* |
| Garanție: minim 12 luni. |  |
|  | Echipamentul va fi însoțit de documentația tehnică și de utilizare în limba română sau engleză. |  |

**7. Mașină de cusut zig-zag**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **7** | *Denumire produs: Mașină de cusut zig-zag* | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală:* Mașină de cusut zig-zag | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*- materiale subtiri – medii- numar minim de modele de coasere: 20- taiere de fir automata- lampa de lucru LED- software pentru definirea modelelor noi | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*- viteza maxima: 5000 împ. / min. - lungime/ latime maxima zig-zag: 5/10 mm- tensiune alimentare echipamente: 220Vca / 50 Hz- regim de funcționare: interior, minim 8 ore / zi | *Parametrii de funcţionare ai produsului ofertat* |
| Garanție: minim 12 luni. |  |
|  | Echipamentul va fi însoțit de documentația tehnică și de utilizare în limba română sau engleză. |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. ***Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.*** [↑](#footnote-ref-2)