Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-2)**

**Achiziția de *Echipamente IT – Videoproiector sală instruire***

**(poziția 6 din Planul de achiziții (v.5) nr. 17917/24.05.2023)**

**Proiect:** ROSE 119/SGU/PV/II - „Școala de vară Junior Designer – CREATIVE”

**Beneficiar:** Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

**Ofertant:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| 1 | Videoproiector sală instruire | 1 |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului / Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | Videoproiector sală instruire |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

*- Toate produsele trebuie să fie noi, neutilizate.*

*- Echipamentul trebuie să utilizeze 220 - 240V AC (50 / 60Hz), alimentarea cu energie electrică și prizele din România, cu excepția cazului în care se prevede altfel.*

*- Specificațiile tehnice enumerate mai jos sunt considerate ca fiind minimul necesar pentru oferta ce urmează să fie evaluată ca fiind conformă. Nerespectarea acestor cerințe minime poate duce la respingerea ofertei ca fiind punct din punct de vedere tehnic neconformă. Cu toate acestea, niciun beneficiu nu va fi acordat produselor care depășesc cerințele minime.*

*- Specificațiile tehnice solicitate care indică o anumită origine, sursă, producție, procese speciale, o marcă, un brevet de invenție sau a unei licențe de fabricație sunt doar pentru identificarea ușoară a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumite produse. Aceste specificații vor fi considerate ca fiind cu mențiunea "sau echivalent".*

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| ***Denumire produs***  Videoproiector sală instruire | *Marca / modelul produsului* |
| ***Descriere generală***  Videoproiector cu montaj tavan inclus | *Descriere generală* |
| ***Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar***  **Videoproiector:** tehnologie proiecție 3LCD, luminozitate mod normal minim 4000 lumen / mod economic minim 2500 lumen, rezoluţie nativă minimă 1920 x 800 WXGA, aspect imagine 16:9 / 16:10, contrast tipic minim 16.000:1, distanță proiecţie minim 1,6 m .... 2 m, dimensiune proiecţie minim 30" - 300", zoom minim 1,2, durată utilă de viață lampă minim 6000 h (normal)/ 12000 h (mod economic); conectivitate minimă: USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, 1 x intrare VGA, 1x intrare HDMI, 1x intrare semnal compus, 1 x intrare audio, posibilitate LAN / WIFI opțional, funcții: căutare automată a sursei, difuzor integrat, corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, ecran partajat, telecomadă inclusă, greutate maximă 4 kg, include montaj tavan.  **Garantie tehnică**: minim 12 luni, garanție lampă minim 12 Luni sau 1000 h. | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| ***Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar***  **Tensiune alimentare echipamente:** 220V/50 Hz  **Regim de funcționare:** interior**,** min. 8 ore/zi  **Accesorii incluse:** cablurile și toate elementele de montare și conectare.  Compatibilitate componente și aplicații pentru sistemele de operare Windows 8/10 /64bit. | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
| **Garantie:** minim 12 luni, garanție lampă minim 12 luni sau 1000 h. |  |

**Valabilitatea ofertei este de \_\_\_\_ zile** *[a se completa de către Ofertant]* **de la termenul limită de depunere al ofertei, in corelatie cu cerinta de la punctul 7 din cadrul Invitatiei de participare.**

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. ***Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.*** [↑](#footnote-ref-2)