Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-2)**

**Achiziția „MOBILIER SALĂ INSTRUIRE (poziția 3 din Planul de achiziții)”**

 **- proiect ROSE- AG119/SGU/PV/II -**

**Proiect:** ROSE 119/SGU/PV/II - „Școala de vară Junior Designer – CREATIVE”

**Beneficiar:** Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

**Ofertant:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală****cu TVA**(7=5+6) |
| **MOBILIER SALĂ INSTRUIRE** |
| 1.1 | Scaun | 25 |  |  |  |  |
| 1.2 | Masă | 13 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează **în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului / Notei de Comanda**, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termen de livrare** |
| 1.1 | Scaun | 25 |  |
| 1.2 | Masă | 13 |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

*- Toate produsele trebuie să fie noi, neutilizate.*

*- Specificațiile tehnice enumerate mai jos sunt considerate ca fiind minimul necesar pentru oferta ce urmează să fie evaluată ca fiind conformă. Nerespectarea acestor cerințe minime poate duce la respingerea ofertei ca fiind punct din punct de vedere tehnic neconformă. Cu toate acestea, niciun beneficiu nu va fi acordat produselor care depășesc cerințele minime.*

*- Specificațiile tehnice solicitate care indică o anumită origine, sursă, producție, procese speciale, o marcă, un brevet de invenție sau a unei licențe de fabricație sunt doar pentru identificarea ușoară a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumite produse. Aceste specificații vor fi considerate ca fiind cu mențiunea "sau echivalent".*

**1. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| ***Denumire produs***Masă de lucru | *Marca / modelul produsului* |
| ***Descriere generală***Mese de lucru, din PAL melaminat, cant ABS | *Descriere generală* |
| ***Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*****Dimensiuni:** 1300x650x780 (mm, L x l x h)**Material:** corp din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 2 mm la blat, partea frontală si laterale (picioare); fața din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 0,4 mm. **Construcție:** rigidă, cu îmbinări demontabile; partea frontală va realizată din 1 placă de PAL melaminat cu grosime 18 mm și lățime de 350 mm.**Culoare:** fag/stejar/cireș natur**Accesorii:** picioarele laterale prevăzute cu tălpi de protecție pentru pardoseală.**Standarde:** toate materialele și accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele în vigoare. | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| ***Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficia****r***Regim de utilizare:** asamblarerigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii.**Garantie:** minim 24 luni. | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
| **Cerințe de întreținere:** rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali. |  |
| **Notă:** sunt incluse proiectarea, materialele și accesoriile, execuția, transportul și montajul la locația beneficiarului. |  |

**1. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| ***Denumire produs***Scaun | *Marca / modelul produsului* |
| ***Descriere generală***Scaun tapițat pentru sali de curs / conferințe, cu cadru metalic. | *Descriere generală* |
| ***Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*****Dimensiuni:** înălțime totală 90 - 100 cm, lățime șezut 40 - 50 cm, adâncime șezut 40 - 50 cm, înalțime șezut 45 - 50 cm.**Elemente constructive:** cadru rigid tubular din oțel cu grosimea peretelui țevii minim 1,2 mm, finisat prin vopsire în câmp electrostatic; baza șezut și spătar din lemn stratificat; grosimea pernei din spumă poliuretanică: șezut - minim 3 cm, spătar - minim 3 cm; densitatea pernei din spumă poliuretanică: șezut 50 - 75 kg/m3, spătar 15 - 30 kg/m3; sarcina portantă minim 120 kg; picioare prevăzute cu capace de protecție pentru pardoseală; suprapozabil.**Gamă de culori:** negru, albastru, vișiniu.**Standarde:** toate materialele și accesoriile vor fi in conformitate cu standardele în vigoare. | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar***Regim de utilizare:** activități didactice intense; finisaj cu rezistență mare la frecare.**Garantie:** minim 24 luni. | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
| **Cerințe de întreținere:** rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali. |  |
| **Notă:** sunt incluse transportul și montajul la locația beneficiarului. |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. ***Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.*** [↑](#footnote-ref-2)