Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de Router

Proiect: Reducerea Abandonului Școlar al Studenților din Anul Întâi prin Activități Remediale și de Consiliere în Centrul de Învățare din cadrul TUIAȘI - REMEDIUM

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| 1 | Router | 1 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **1** |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 5 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| LOT 1 | Router | 1 |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

| **Nr. crt.** | **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| --- | --- | --- |
| **1** | *Denumire produs: Router* | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală: Router tri-band* | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*Viteza Wi-Fi (Mbps) minim 574 + 1201 + 4804Banda de operare Tri-BandFrecventa (GHz) 2.4 - 5Standarde minim Wi-Fi 6 (802.11ax) sau echivalentStandarde compatibile minim IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nProtocoale minim IPv4, IPv6Securitate minim WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)Firewall SPI sau echivalentPorturi minim 3 x LAN, 2 x WAN / LANViteza Ethernet (Mbps) minim 10/100/1000USB 2.0 daUSB 3.0 daIProcesor minim 1.5 GHz Quad-Core CPU sau echivalentActivitate LED On/OffAntena minim 8 antene externe detasabileTipuri WAN: minim Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TPSe vor livra: Router, Adaptor alimentare, Cablu Ethernet, Ghid de instalare rapidaVPN OpenVPNFacilitati: minim MU-MIMO, Beamforming, 4T4R, FEM de mare putereFunctii / Optiuni: Apple Time Machine, Server FTP, Server media, Game Accelerator, Game Statistics, Game Protector, HomeCare, OneMesh**Garanție**: minim 1 an.**Model de referinta**: Router Wireless Gigabit TP-LINK Archer GX90 sau echivalent | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)